KOŚCIAN  -PRACOWNIA ENDOSKOPII W SZPITALU 
	Budowa :	KOŚCIAN  -PRACOWNIA ENDOSKOPII W SZPITALU
	Obiekt :	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	A.	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH		

	A.a.	Instalacje  gazów med.		
	 
	1.	KNR  215-0601-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	30,000	m
		Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa, ułożone na ścianach, w instalacjach gazów medycznych, o średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 10 mm
	 
		30 =	30,000
	 
	Razem  przedmiar =	  30,000	m

	2.	KNR  215-0601-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,000	m
		Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa, ułożone na ścianach, w instalacjach gazów medycznych, o średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 12 mm
	 
		19 =	19,000
	 
	Razem  przedmiar =	  19,000	m

	3.	KNR  215-0601-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	11,000	m
		Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa, ułożone na ścianach, w instalacjach gazów medycznych, o średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 15 mm
	 
		11 =	11,000
	 
	Razem  przedmiar =	  11,000	m

	4.	KNR  2-15 0601-05	32,000	m
		Rurociągi miedziane w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie do 1MPa na ścianach o średnicy zewnętrznej 22
		mm, zgodnie z normą PN EN 13348:2004/A1:2006
	Numer specyfikacji :  STG 01.00
	 
		14 + 18 =	32,000
	 
	Razem  przedmiar =	  32,000	m

	5.	KNR  215-0605-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Trójniki mosiężne gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej trójników: 10 mm
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	szt

	6.	KNR  215-0605-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Trójniki mosiężne gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej trójników: 12 mm
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem  przedmiar =	  6,000	szt

	7.	KNR  215-0605-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Trójniki mosiężne gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej trójników: 15 mm

	KOŚCIAN  -PRACOWNIA ENDOSKOPII W SZPITALU 
	A.  INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
	A.a. Instalacje  gazów med.
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		6 =	6,000
	 
	Razem  przedmiar =	  6,000	szt

	8.	KNR  215-0606-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	10,000	szt
		Złączki miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 10 mm
	 
		10 =	10,000
	 
	Razem  przedmiar =	  10,000	szt

	9.	KNR  215-0606-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Złączki miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 12 mm
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem  przedmiar =	  6,000	szt

	10.	KNR  215-0606-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt
		Złączki miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 15 mm
	 
		4 =	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	11.	KNR  215-0606-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Złączki miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 22 mm
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem  przedmiar =	  6,000	szt

	12.	KNR  215-0606-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	14,000	szt
		Kolana miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 10 mm
	 
		14 =	14,000
	 
	Razem  przedmiar =	  14,000	szt

	13.	KNR  215-0606-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Kolana miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 12 mm
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem  przedmiar =	  6,000	szt

	14.	KNR  215-0606-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Kolana miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 15 mm
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem  przedmiar =	  6,000	szt

	15.	KNR  215-0606-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	18,000	szt
		Kolana miedziane gładkie w instalacjach gazów medycznych, o średnicy zewnętrznej złączek: 22 mm

	KOŚCIAN  -PRACOWNIA ENDOSKOPII W SZPITALU 
	A.  INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
	A.a. Instalacje  gazów med.
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		4 + 5 * 2 + 4 =	18,000
	 
	Razem  przedmiar =	  18,000	szt

	16.	KNR  215-0634-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	57,000	złącze
		Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy rur: 10 mm
	 
		9 + 20 + 28 =	57,000
	 
	Razem  przedmiar =	  57,000	złącze

	17.	KNR  215-0634-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	40,000	złącze
		Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy rur: 12 mm
	 
		16 + 12 + 12 =	40,000
	 
	Razem  przedmiar =	  40,000	złącze

	18.	KNR  215-0634-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	38,000	złącze
		Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy rur: 15 mm
	 
		18 + 8 + 12 =	38,000
	 
	Razem  przedmiar =	  38,000	złącze

	19.	KNR  215-0634-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	48,000	złącze
		Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych o średnicy rur: 22 mm
	 
		12 + 28 + 8 =	48,000
	 
	Razem  przedmiar =	  48,000	złącze

	20.	KNR  215-0613-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	10,000	kpl
		Montaż punktu poboru podtynkowe z puszką
	 
		O2:  4 + 2 =	6,000
		AIR 0,5:  2 =	2,000
		VAC:  2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  10,000	kpl

	21.	KNR  215-0613-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	kpl
		Montaż punktów odciągów odciągów gazów  p.anestezjologicznych
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	kpl

	22.	KNR  215-0616-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż, w instalacjach gazów medycznych, skrzynek -SZKA- 3
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	szt

	23.	KNR  215-0618-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl

	KOŚCIAN  -PRACOWNIA ENDOSKOPII W SZPITALU 
	A.  INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
	A.a. Instalacje  gazów med.
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Montaż aparatów sygnalizacyjnych w instalacjach gazów medycznych NG-3
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kpl

	24.	KNR  215-0633-01-00	3,000	szt.
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmuchanie instalacji
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	szt.

	25.	KNR  215-0633-02-00	3,000	30 m
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia  próba ciśnienia gaz. med (przed zał. osłon) do 1,0 MPa,
		dla: pierwszych 30 m
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	30 m

	26.	KNR  215-0633-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez napełnienie /za 1 punkt poboru/
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem  przedmiar =	  8,000	szt

	27.	KNR  215-0633-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	30 m
		Przygotowanie instalacji  -  próba na ciśnienie przez kombinowaną szczelność ,wytrzymałości mechanicznej - pierwsze
		30m (przed zał. osłon)
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	30 m

	28.	KNR  215-0633-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez napełnienie- wykonanie spr. szczelności
		zaworów,zamykanie oznakowanie /za 1 punkt poboru/
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem  przedmiar =	  8,000	szt

	29.	KNR  215-0633-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia próba na obecność połączeń krzyżowych /za 1 punkt
		poboru/
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem  przedmiar =	  8,000	szt

	30.	KNR  215-0633-01-00	8,000	szt.
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmuchanie instalacji i sprawdzenie przez
		zatkanie i przepływ,działanie mechaniczne,oznakowanie identyfikacyjne
	 
		8 =	8,000

	KOŚCIAN  -PRACOWNIA ENDOSKOPII W SZPITALU 
	A.  INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
	A.a. Instalacje  gazów med.
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem  przedmiar =	  8,000	szt.

	31.	KNR  215-0633-01-00	8,000	szt.
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmuchanie instalacji i sprawdzenie awaryjne
		alarmy, alarmy eksploatacyjne
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem  przedmiar =	  8,000	szt.

	32.	KNR  215-0633-01-00	8,000	szt.
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmuchanie instalacji i sprawdzenie tożsamości
		gazu za pomocą różnych ciśnień
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem  przedmiar =	  8,000	szt.

	33.	KNR  2-15 0633-01	8,000	szt.
		Sprawdzenie tożsamości gazu za pomocą urządzenia do analizy gazu dedykowanego /za 1 punkt poboru/
	Numer specyfikacji :  STG 01.00
	 
		8 =	8,000
	 
	Razem  przedmiar =	  8,000	szt.

	34.	KNR  215-0633-02-00	3,000	30 m
		Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia  próba ciśnienia gaz. med razem z punktami do 1,0 MPa,
		dla: pierwszych 30 m
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem  przedmiar =	  3,000	30 m

	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
	Inwestor :	Wykonawca :